**SpaClean Spray**

Ready to use

**(DA)** SpaClean anvendes til rengøring af vandlinjen i SPA og Whirlpools og til badets sanitets områder. Fugt overfladen med vand, Spray SpaClean på og lad det virke i 5- 15 min. Brug en svamp for at løsne fastsiddende snavs. Efterskyl altid grundigt med rent vand. Gentag behandlingen om nødvendigt.

**(SE)** SpaClean används för rengöring av vattenlinjen i spabad och Whirlpools, och för badets sanitetsområden. Fukta ytan med vatten, spreja på SpaClean och låt det verka i 5–15 minuter. Använd en svamp för att lösgöra smuts som sitter fast. Skölj av ordentligt med rent vatten. Upprepa behandlingen om det behövs.

**(NO)** SpaClean brukes til rengjøring av vannlinjen i spabad og boblebad, og til badets sanitetsområder. Fukt overflaten med vann, spray med SpaClean og la det virke i 5-15 min. Bruk en svamp til å løsne fastsittende smuss. Skyll grundig etter med rent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig.